                                                                                                                         
 附录1
表1 不可吸收带线锚钉型号规格表               
	型号
	规格
	产品代码
	产品规格

	锚钉
型式
	插入器
型式
	缝线
	锚钉
	缝线
	插入器
	
	

	
	
	
	D±0.1
(mm)
	L+0.1 0
(mm)
	缝线规格
	线长L1
(cm)
	L2±2
(mm)
	
	

	SAD
	A
	B
	2.0
	6
	2-0
	90
	172
	NT.Y.MD.0001
	D×L=2.0×6;2-0;L1=90

	SAD
	A
	B
	2.0
	7
	2-0
	90
	169
	
	

	SAB
	A
	L
	2.8
	12
	2
	120
	344
	NT.Y.MD.0109
	D×L=2.8×12;2;L1=120

	SAB
	A
	L
	2.8
	8.8
	2
	120
	341
	
	

	SAA
	A
	L
	3.5
	12
	2
	100
	233
	NT.Y.MD.0845
	D×L=3.5×12;2;L1=100

	SAC
	C
	S
	4.5
	20
	2
	100
	239
	NT.Y.MD.1604
	D×L=4.5×20;2;L1=100

	SAA
	B
	S
	4.5
	15
	2
	100
	230
	
	

	SAA
	B
	S
	5.0
	16
	2
	100
	233
	NT.Y.MD.0998
	D×L=5.0×16;2;L1=100

	SAA
	B
	S
	5.5
	16.2
	2
	100
	230
	
	

	SAC
	C
	S
	5.5
	20
	2
	100
	239
	NT.Y.MD.1698
	D×L=5.5×20;2;L1=100

	SAC
	C
	S
	6.5
	20
	2
	100
	239
	
	









附录2
表1不可吸收带线锚钉型号规格表
	型号
	规格
	描述（D±0.1×L±0.2）mm

	SAA-A-L
	3.5×12
	3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）

	SAA-B-B
	5.0×16
	5.0×16金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）

	NT.SP.T2020NDL
	2.0×6
	2.0×6金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头

	NT.SP.T2020DL
	2.0×6
	2.0×6金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带钻头

	NT.SP.T1020NDL
	2.0×7
	2.0×7金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头

	NT.SP.T1020DL
	2.0×7
	2.0×7金属锚钉，A型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带钻头

	NT.SP.T1028N
	2.8×12
	2.8×12金属锚钉，B型—带1根2号线（白色或蓝白色，120cm）-带缝合针

	NT.SP.T1028
	2.8×12
	2.8×12金属锚钉，B型—带1根2号线（白色或蓝白色，120cm）

	NT.SP.T2035N
	3.5×12
	3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T2035
	3.5×12
	3.5×12金属锚钉，C型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1035N
	3.5×13
	3.5×13.3金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1035
	3.5×13
	3.5×13.3金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1045NF
	4.5×20
	4.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1045F
	4.5×20
	4.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T2050N
	5.0×16
	5.0×16金属锚钉，C型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T2050
	5.0×16
	5.0×16金属锚钉，C型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1050N
	5.4×15.8
	5.4×15.8金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1050
	5.4×15.8
	5.4×15.8金属锚钉，E型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1055NF
	5.5×20
	5.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1055F
	5.5×20
	5.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1065NF
	6.5×20
	6.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1065F
	6.5×20
	6.5×20金属锚钉，D型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）

	NT.SP.T1013N
	1.3×3.7
	1.3×3.7金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针

	NT.SP.T1013NDL
	1.3×3.7
	1.3×3.7金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头

	NT.SP.T1018N
	1.8×5.4
	1.8×5.4金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针

	NT.SP.T1018NDL
	1.8×5.4
	1.8×5.4金属锚钉，F型—带1根2-0号线（白色，90cm）-带缝合针-带钻头

	NT.SP.T1024N
	2.4×9.6
	2.4×9.6金属锚钉，F型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T1024NDL
	2.4×9.6
	2.4×9.6金属锚钉，F型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带缝合针-带钻头

	NT.SP.T1475FT2
	4.75×15
	4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带2号线带（白色或蓝白色）

	NT.SP.T1475FT5
	4.75×15
	4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带5号线带（白色或蓝白色）

	NT.SP.T1475F
	4.75×15
	4.75×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）

	NT.SP.T2055FT2
	5.5×15
	5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带2号线带（白色或蓝白色）

	NT.SP.T2055FT5
	5.5×15
	5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）-带5号线带（白色或蓝白色）

	NT.SP.T2055F
	5.5×15
	5.5×15金属锚钉，G型—带1根2号线（白色或蓝白色，100cm）

	NT.SP.T3055NF
	5.5×20
	5.5×20金属锚钉，H型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）-带缝合针

	NT.SP.T3055F
	5.5×20
	5.5×20金属锚钉，H型—带2根2号线（白色和蓝白色，100cm）





表2 不可吸收带线锚钉-钻头型号规格表
	型号
	规格（D±0.05）
	描述

	NT.SP.DL001
	1.2mm
	2.0mm锚钉钻

	NT.SP.DL002
	1.3mm
	1.3mm锚钉钻

	NT.SP.DL003
	2.0mm
	1.8mm锚钉钻

	NT.SP.DL004
	2.4mm
	2.4mm锚钉钻




表3 不可吸收带线锚钉-全缝线、线带型号规格表
	型号
	规格
	描述

	NT.SP.Tape00
	0号
	白色或蓝白色全缝线，宽度（W）1.0-1.5mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.Tape01
	1号
	白色或蓝白色全缝线，宽度（W）1.5-2.0mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.Tape02
	2号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.10-1.50mm，长度（L）76±5cm

	NT.SP.Tape03
	3号
	白色或蓝白色全缝线，宽度（W）2.0-2.5mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.Tape04
	4号
	白色或蓝白色全缝线，宽度（W）2.5-3.0mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.Tape05
	5号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.50-2.00mm，长度（L）100±5cm

	NT.SP.Tape06
	6号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.0-1.5mm，长度（L）100±5cm 

	NT.SP.Tape07
	7号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）1.5-2.0mm，长度（L）100±5cm，

	NT.SP.Tape08
	8号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）2.0-2.5mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.Tape09
	9号
	线带：白色或蓝白色，宽度（W）2.5-3.0mm，长度（L）100±5cm， 

	NT.SP.S0020
	2-0号
	缝线：白色，长度90cm

	NT.SP.S0002
	2号
	缝线：白色、蓝白色，长度100cm

	NT.SP.S0012
	2号
	缝线：白色、蓝白色，长度120cm



















附录3
表1 全缝线锚钉型号规格表     单位：mm
	[bookmark: _Hlk89606849]型号
	规格:W×L
（W±3，L±5）
	描述

	NT.SP.AS1301WS
	4×25
	1.3mm全缝线锚钉，带一根白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS1301BS
	4×25
	1.3mm全缝线锚钉，带一根蓝白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS1301WT
	4×25
	1.3mm全缝线锚钉，带一根白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS1301BT
	4×25
	1.3mm全缝线锚钉，带一根蓝白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS1802S
	5×25
	1.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色2号缝线，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS1802T
	5×25
	1.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色1型线带，带Ⅰ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS2802S
	7×30
	2.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色2号缝线，带Ⅱ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS2802T
	7×30
	2.8mm全缝线锚钉，带一根白色及一根蓝白色1型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS2802BSWT
	7×30
	2.8mm全缝线锚钉，带一根蓝白色2号缝线，一根白色2型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈

	NT.SP.AS2802WSBT
	7×30
	2.8mm全缝线锚钉，带一根白色2号缝线，一根蓝白色2型线带，带Ⅱ型插入器，带O型圈


















附录4
关节镜入路套管型号规格表        
	型号
	规格（mm）
	内径Φ±0.5
（mm）
	长度L±1.5（mm）
	垫片厚度a±0.5（mm）

	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]NT.SP.G0620
	6×20
	6.0
	20
	5

	NT.SP.G0630
	6×30
	6.0
	30
	5

	NT.SP.G0640
	6×40
	6.0
	40
	5

	NT.SP.G0650
	6×50
	6.0
	50
	5

	NT.SP.G0820
	8×20
	8.0
	20
	5

	NT.SP.G0830
	8×30
	8.0
	30
	5

	NT.SP.G0840
	8×40
	8.0
	40
	5

	NT.SP.G0850
	8×50
	8.0
	50
	5

	NT.SP.G0860
	8×60
	8.0
	60
	5

	NT.SP.G0890
	8×90
	8.0
	90
	5

	NT.SP.G1020
	10×20
	10.0
	20
	5

	NT.SP.G1030
	10×30
	10.0
	30
	5

	NT.SP.G1040
	10×40
	10.0
	40
	5

	NT.SP.G1050
	10×50
	10.0
	50
	5



























附录5
软组织非吸收性外科缝线型号规格表
	型号
	规格
	包装形式
	组件及组件规格

	
	
	
	缝合线
	支撑缝合线
	缠绕器

	NT.SP.K1001
	WB-1000×50L
	1件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K1002
	WB-1000×40S
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K1003
	W-1000×50L
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K1004
	W-1000×40S
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K2001
	WB-1000×50L
	2件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K2002
	WB-1000×40S
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K2003
	W-1000×50L
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K2004
	W-1000×40S
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K4001
	WB-1000×50L
	4件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K4002
	WB-1000×40S
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K4003
	W-1000×50L
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K4004
	W-1000×40S
	
	#2白色缝合线，长1000mm
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K1001-C
	WB-1000×50L-C
	1件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm,带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K1002-C
	WB-1000×40S-C
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K1003-C
	W-1000×50L-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K1004-C
	W-1000×40S-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K2001-C
	WB-1000×50L-C
	2件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm,带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K2002-C
	WB-1000×40S-C
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K2003-C
	W-1000×50L-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K2004-C
	W-1000×40S-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K4001-C
	WB-1000×50L-C
	4件/盒
	#2蓝白色缝合线，长1000mm,，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K4002-C
	WB-1000×40S-C
	
	#2蓝白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19

	NT.SP.K4003-C
	W-1000×50L-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长50mm
	45×19

	NT.SP.K4004-C
	W-1000×40S-C
	
	#2白色缝合线，长1000mm，带缝合针规格为
圆1/2弧·11×20-31
	1.5mm扁线宽，长40mm
	33×19





附录6
关节镜入路套管型号规格表                              单位:mm
	型号
	规格
	内径ɸd
	外径ɸD
	长度L
	备注

	NT.SP.5075S
	5.0×75
	5.0
	7.7
	75
	光滑

	NT.SP.6575S
	6.5×75
	6.5
	9.3
	75
	光滑

	NT.SP.8075S
	8.0×75
	8.0
	10.9
	75
	光滑

	NT.SP.8575S
	8.5×75
	8.5
	11.1
	75
	光滑

	NT.SP.5075T
	5.0×75
	5.0
	9.2
	75
	全螺纹

	NT.SP.6575T
	6.5×75
	6.5
	10.3
	75
	全螺纹

	NT.SP.8075T
	8.0×75
	8.0
	11.9
	75
	全螺纹

	NT.SP.8575T
	8.5×75
	8.5
	12.7
	75
	全螺纹

	NT.SP.5090T
	5.0×90
	5.0
	9.2
	90
	全螺纹

	NT.SP.6590T
	6.5×90
	6.5
	10.7
	90
	全螺纹

	NT.SP.8090T
	8.0×90
	8.0
	10.7
	90
	全螺纹

	NT.SP.8590T
	8.5×90
	8.5
	12.6
	90
	全螺纹

	NT.SP.8511H
	8.5×110
	8.5
	12.6
	110
	部分螺纹




























附录7

	型号
	规格（L*W）
	色带颜色
	适用部位周长（cm）
	适用收缩压（mmHg）
	适用部位长度（cm）

	
	织套长度L
（不小于长度L的95%）
	织套宽度W
（mm±10）
	
	
	
	

	NT.SP.QZXSZX.S
	400
	75
	蓝色
	20~28
	﹤130
	10~40

	NT.SP.QZXSZX.M
	800
	85
	黄色
	24~40
	﹤130
	20~80

	NT.SP.QZXSZX.L
	800
	95
	橘色
	24~40
	﹤160
	20~80

	NT.SP.QZXSZX.XL
	800
	110
	黑色
	24~40
	﹤190
	20~80

	NT.SP.QZXXZX.S
	1000
	85
	绿色
	30~55
	﹤130
	40~95

	NT.SP.QZXXZX.M
	1400
	95
	红色
	30~55
	﹤160
	40~110

	NT.SP.QZXXZX.L
	1800
	110
	粉色
	30~55
	﹤190
	40~110

	NT.SP.QZXXZX.XL
	2200
	130
	白色
	50~85
	﹤160
	60~120


一次性驱血止血套环型号规格表

























[bookmark: _GoBack]
 2 / 2

