[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]组合式骨科外固定支架型号规格
	产品型号
	部件名称
	部件型号
	材质
	部件规格（mm）
	数量

	

WJZⅠ-01A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）
	2

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	



WJZⅠ-02A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）
	2

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0~Φ6.0,间隔0.5）/(Φ3.0~Φ6.0,间隔0.5）
	1

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	

WJZⅠ-03A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ3.0~Φ5.5,间隔0.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ5.0、Φ5.5）×（50～200，间隔5）、Φ6.0×（80～300，间隔5）
	

	
	钉杆夹
	WJZJ02A(B)
	Sc/T
	(Φ2.0、Φ2.5、3.0、3.5）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）
	2

	
WJZⅠ-04A(B)
	关节连接器
	WJZG01/02/03 A(B)
	Sc/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/（50～250，间隔5）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）/(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）
(Φ3.5）/(Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）
	
4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	WJZⅠ-05A(B)
	连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0、Φ6.0）×（50～200，间隔5）、Φ8.0×（100～200，间隔5）
	2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	




1
	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0
	4

	
	杆杆夹
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0
	4

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0）×（50～200，间隔5）
	4

	



WJZⅠ-06A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEKT
	
(Φ5.0、Φ6.0）×（50～200，间隔5）、Φ8.0×（100～200，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ5.0/Φ5.0、Φ6.0/Φ6.0、Φ8.0/Φ8.0
	1

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0、Φ6.0、Φ8.0）
	4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	



WJZⅡ-01A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	1

	
	夹钉块
	WJZD02A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5）
	1

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	

WJZⅡ-02A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	




2
	



WJZⅡ-03A(B)
	连接杆
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	连接管
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	2

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5）
	2

	



WJZⅡ-04A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	4

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（50～200，间隔5）
	4

	




WJZⅡ-05A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS05A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）×（80～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	3

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）/(Φ5.0~Φ8.0，间隔0.5）
	2

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	




3
	


WJZⅡ-06A(B)
	连接杆
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	连接管
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	3

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	3

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	5

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	



WJZⅡ-07A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	2

	
	
	WJZB02/03(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5）
	2

	
WJZⅡ-08A(B)
	关节连接器
	WJZG01/02/03 A(B)
	Sc/T
	(Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）/（150～400，间隔5）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、
Φ8.0）
	4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	

WJZⅡ-09A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅡ-10A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	




4
	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	2

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5）
	2

	


WJZⅡ-11A(B)
	连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	6

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	2

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	


WJZⅡ-12A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	4

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	1

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	



WJZⅡ-13A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	4

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
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	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5）
	2

	






WJZⅡ-14A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	3

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	4

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（50～200，间隔5）
	2

	






WJZⅡ-15A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS04A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK04A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	3

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	5

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	WJZⅡ-16
	连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	1
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	A(B)
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（140～300，间隔5）
	2

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	调节杆
	WJZT01A(B)
	Sc/Sc+AL/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（200～400，间隔5）
	2

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	6

	
	
	WJZB02/03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	6

	
	
	WJZJ03/05A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅡ-17A(B)
	调节杆
	WJZT02A(B)
	Sc/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（200～400，间隔5）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅡ-18A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～400，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ02A(B)
	Sc/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2

	



WJZⅡ-19A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～200，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	1

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	1

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	WJZⅡ-20
	连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）×（80～200，间隔5）
	3
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	A(B)
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ7.0/Φ7.0、Φ7.5/Φ7.5、Φ8.0/Φ8.0
	2
	

	
	
	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	2
	

	
	
	WJZJ03/05 A(B)
	Sc/T
	
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ04A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ3.0、Φ3.5、Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0）/(Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、
Φ6.5、Φ7.0、Φ7.5、Φ8.0）
	1
	

	











WJZⅡ-21A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1
	

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	2
	

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1
	

	
	标准泰勒杆
	WJZW01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔5
	1
	

	
	快装泰勒杆
	WJZW02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔5
	2
	

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	1
	

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4
	

	
	偏槽针座
	WJZL07A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1
	

	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6
	

	
	多孔连接片
	WJZL13A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L200，间隔1
	2
	

	
	弧形连接片
	WJZL14A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	2
	

	
	螺纹立柱
	WJZL18A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1
	

	
	螺母立柱
	WJZL17A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1
	

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	2
	

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	2
	

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6
	

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L15，L20，L25，L30，L35，L40
	2
	

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	25
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	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	46

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	46

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	5

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	1

	
	标示卡片
	WJZL41A(B)
	AL/T
	L=10
	3

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	












WJZⅡ-22A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	3耳2/3型环
	WJZH02A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	折弯棒
	WJZL02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	1

	
	斜撑棒
	WJZL03A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	2

	
	90°转换块
	WJZL11A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	90°转换片
	WJZL12A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	90°连接片
	WJZL15A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	2

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4
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	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	44

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	44

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔5
	1

	
	压母
	WJZL28A(B)
	Sc/AL/T
	L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	1

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔5
	1

	
	四棱弯柱
	WJZL31A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	可调万向铰链
	WJZL32A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔5
	1

	
	转换片
	WJZL33A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	单孔连接片
	WJZL34A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	克氏针导向块
	WJZL35A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	转向针座
	WJZL37A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔5
	1

	
	万向轨道连接片
	WJZL38A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	环针连接棒
	WJZL39A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L300，间隔5
	1

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	





WJZⅡ-23A(B)
	四耳半环
	WJZH03A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	单向延长器
	WJZL01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1




10
	
	螺纹单向关节
	WJZL10A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	多孔连接片
	WJZL13A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L200，间隔1
	1

	
	轨道连接片
	WJZL16A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L100，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	27

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	49

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	49

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	连接片
	WJZL36A(B)
	Sc/AL/T
	L40～L200，间隔2
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	





WJZⅡ-24A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	单向延长器
	WJZL01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔2
	1

	
	折弯棒
	WJZL02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	90°转换块
	WJZL11A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1
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	90°转换片
	WJZL12A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	90°连接片
	WJZL15A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	轨道连接片
	WJZL16A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L100，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	2

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	35

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	50

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	50

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	压母
	WJZL28A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	四棱弯柱
	WJZL31A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	可调万向铰链
	WJZL32A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	转换片
	WJZL33A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	单孔连接片
	WJZL34A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	转向针座
	WJZL37A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	万向轨道连接片
	WJZL38A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	

WJZⅡ-25A(B)
	3耳2/3型环
	WJZH02A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	四耳半环
	WJZH03A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	标准泰勒杆
	WJZW01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔5
	1
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	快装泰勒杆
	WJZW02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔5
	2

	
	斜撑棒
	WJZL03A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	偏槽针座
	WJZL07A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	2

	
	螺纹单向关节
	WJZL10A(B)
	Sc/AL/T
	L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	1

	
	多孔连接片
	WJZL13A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L200，间隔1
	1

	
	弧形连接片
	WJZL14A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	2

	
	螺纹立柱
	WJZL18A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	螺母立柱
	WJZL17A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	2

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L15，L20，L25，L30，L35，L40
	2

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	21

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	21

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔5
	1

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	3

	
	环针连接棒
	WJZL39A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L300，间隔5
	1

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	1

	
	标示卡片
	WJZL41A(B)
	AL/T
	L=10
	3
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	克氏针导向块
	WJZL35A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	












WJZⅡ-26A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔5
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
	螺纹立柱
	WJZL18A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	螺母立柱
	WJZL17A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔5
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L10，L15，L20，L25，L30，L35，L40，L45，L50
	6

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L15，L20，L25，L30，L35，L40
	2

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	23

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	44

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	44

	
	连接片
	WJZL36A(B)
	Sc/AL/T
	L40～L200，间隔5
	1

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5，L10，L15，L20
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔5
	1

	
WJZⅢ-01A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～300，间隔5）
	
3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ
	2
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	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	10.0、Φ11.0/Φ11.0
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	3

	
	
	WJZJ03/05 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ04A(B)
	Sc/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0、
Φ6.5、Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	



WJZⅢ-02A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	2

	
	
	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	8

	
	
	WJZJ03/05 A(B)
	Sc/T
	
	

	






WJZⅢ-03A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS04A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK04A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	3

	
	
	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	8

	
	
	WJZJ03/05 A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅢ-04A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
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	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	5

	
	
	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	2

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	





WJZⅢ-05A(B)
	连接杆
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	连接管
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10/Φ10、Φ11/Φ11
	2

	
	
	WJZB02/03 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10、Φ11）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11）×（50～200，间隔5）
	2

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8、Φ8.5、Φ9、Φ9.5、Φ10、Φ11）
	2

	


WJZⅢ-06A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
4

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	6

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	2
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	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	2

	





WJZⅢ-07A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS04A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5）
	2

	
	
	WJZK04A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	6

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	调节杆
	WJZT01A(B)
	Sc+AL/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5）
	1

	



WJZⅢ-08A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～250，间隔5）
	
6

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	6

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	


WJZⅢ-09A(B)
	
连接杆/管
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～250，间隔5）
	
4

	
	
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
	

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	4

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
	4
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	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	

	




WJZⅢ-10A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

3

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	6

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	4

	







WJZⅢ-11A(B)
	连接杆
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	连接管
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	2

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	4

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅢ-12A(B)
	

连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	




18
	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	



WJZⅢ-13A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	4

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	2

	





WJZⅢ-14A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	

2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	1

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS04A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～350，间隔5）
	1

	
	
	WJZK04A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	3

	
	钉杆夹
	WJZJ02/03 A(B)
	Sc/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	7

	

WJZⅢ-15A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	2

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
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	调节杆
	WJZT01A(B)
	Sc+AL/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5）
	2

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	6

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	6

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	

WJZⅢ-16A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
2

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	S/T
	
	

	
	钉杆夹
	WJZJ02A(B)
	Sc/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
WJZⅢ-17A(B)
	调节杆
	WJZT02A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～400，间隔5）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	2

	




WJZⅢ-18A(B)
	连接杆
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5）
	1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/ T
	
	

	
	连接管
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～200，间隔5）
	

	
	夹钉块
	WJZD02A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	1

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
WJZⅢ-19A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～300，间隔5）
	
1

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	关节连接器
	WJZG04A(B)
	Sc/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（200～700，间
	1
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	隔5）
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	1

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	4

	
	
	WJZJ02/03 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	2

	
	
	WJZB02A(B)
	Sc/T
	
	

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	1

	







WJZⅢ-20A(B)
	
连接杆/管
	WJZS01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	
(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（80～400，间隔5）
	
4

	
	
	WJZS02A(B)
	Sc/AL/T
	
	

	
	
	WJZK01/02 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	连接杆/管
	WJZS03/05/06 A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（150～300，间隔5）
	2

	
	
	WJZK03/05/06 A(B)
	Sc/T
	
	

	
	夹钉块
	WJZD01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	2

	
	支柱
	WJZZ01/02 A(B)
	Sc/Cf/PEEK/T
	(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）×（50～200，间隔5）
	4

	
	钉杆夹
	WJZJ01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	(Φ4.0、Φ4.5、Φ5.0、Φ5.5、Φ6.0）/(Φ8.0、Φ8.5、Φ9.0、
Φ9.5、Φ10.0、Φ11.0）
	3

	
	
	WJZJ03A(B)
	Sc/T
	
	

	
	杆杆夹
	WJZB01A(B)
	(Sc+AL)/(Sc+Cf)/(PEEK+Sc)/T
	Φ8.0/Φ8.0、Φ8.5/Φ8.5、Φ9.0/Φ9.0、
Φ9.5/Φ9.5、Φ10.0/Φ10.0、Φ11.0/Φ11.0
	10

	
	
	WJZB02 A(B)
	Sc/T
	
	

	

WJZⅢ-21A(B)
	U型足环
	WJZH04/05A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通U型足环
	WJZH09/10A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4
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	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	43

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	43

	
	多孔连接片
	WJZL13A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L200，间隔1
	2

	
	连接片
	WJZL36A(B)
	Sc/AL/T
	L40～L200，间隔2
	1

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺纹单向关节
	WJZL10A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	轨道连接片
	WJZL16A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L100，间隔2
	1

	
	压母
	WJZL28A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	

WJZⅢ-22A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	2

	
	四耳半环
	WJZH03A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEKT
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	标准泰勒杆
	WJZW01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L260，间隔2
	6
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	快装泰勒杆
	WJZW02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L260，间隔2
	4

	
	偏槽针座
	WJZL07A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	2

	
	螺纹立柱
	WJZL18A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	螺母立柱
	WJZL17A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	46

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	46

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	46

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	20

	
	标示卡片
	WJZL41A(B)
	AL/T
	L5-L400，间隔2
	10

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	







WJZⅢ-23A(B)
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通U型足环
	WJZH09/10A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	3耳2/3型环
	WJZH02A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	单向延长器
	WJZL01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔2
	1

	
	折弯棒
	WJZL02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	斜撑棒
	WJZL03A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1




23
	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	90°转换块
	WJZL11A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	90°转换片
	WJZL12A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	弧形连接片
	WJZL14A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	90°连接片
	WJZL15A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	48

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	48

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	48

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	3

	
	四棱弯柱
	WJZL31A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	可调万向铰链
	WJZL32A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	转换片
	WJZL33A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	单孔连接片
	WJZL34A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	克氏针导向块
	WJZL35A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	转向针座
	WJZL37A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	万向轨道连接片
	WJZL38A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	环针连接棒
	WJZL39A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L300，间隔2
	1

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5-L400，间隔2
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
WJZⅢ-24A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	U型足环
	WJZH04/05A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1
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	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	普通U型足环
	WJZH09/10A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	单向延长器
	WJZL01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05 A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	多孔连接片
	WJZL13A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L200，间隔1
	2

	
	弧形连接片
	WJZL14A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	轨道连接片
	WJZL16A(B)
	Sc/AL/T
	L20～L100，间隔2
	1

	
	螺纹立柱
	WJZL18A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	六棱立柱
	WJZL21A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	40

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	40

	
	压母
	WJZL28A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	3

	
	可调万向铰链
	WJZL32A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	连接片
	WJZL36A(B)
	Sc/AL/T
	L40～L200，间隔2
	1

	
	球碗垫片
	WJZL40A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1
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	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
















WJZⅢ-25A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	2

	
	3耳2/3型环
	WJZH02A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	2

	
	四耳半环
	WJZH03A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	标准泰勒杆
	WJZW01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～260，间隔2
	6

	
	快装泰勒杆
	WJZW02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～260，间隔2
	4

	
	斜撑棒
	WJZL03A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	偏槽针座
	WJZL07A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	万向关节
	WJZL08A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	16

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺纹单向关节
	WJZL10A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺母立柱
	WJZL17A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	四棱立柱
	WJZL19A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	2

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	环杆螺栓
	WJZL23A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	15

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	42

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	42

	
	耳环
	WJZL30A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	环针连接棒
	WJZL39A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L300，间隔2
	1

	
	标示卡片
	WJZL41A(B)
	AL/T
	L5-L400，间隔2
	8

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1
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WJZⅢ-26A(B)
	六耳全环
	WJZH01A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通全环
	WJZH06A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通2/3环
	WJZH07A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/3环
	WJZH08A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	普通1/2环
	WJZH11A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40-R200，间隔2
	4

	
	普通U型足环
	WJZH09/10A(B)
	Sc/AL/Cf/PEEK/T
	R40～R200，间隔2
	1

	
	单向延长器
	WJZL01A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L300，间隔2
	1

	
	折弯棒
	WJZL02A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	1

	
	螺纹棒
	WJZL04A(B)
	Sc/AL/T
	L50～L350，间隔2
	11

	
	孔槽针座
	WJZL05A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	4

	
	半针座
	WJZL06A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	单向关节
	WJZL09A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	90°转换块
	WJZL11A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	90°转换片
	WJZL12A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	90°连接片
	WJZL15A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	麻点螺母
	WJZL20A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	2

	
	衬套
	WJZL22A(B)
	AL/T
	L5～L400，间隔2
	6

	
	螺栓
	WJZL24A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	20

	
	垫圈
	WJZL25A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L20,间隔1
	53

	
	螺母
	WJZL26A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	53

	
	弹簧
	WJZL27A(B)
	Sc/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	压母
	WJZL28A(B)
	Sc/AL/T
	L5～L400，间隔2
	1

	
	压管
	WJZL29A(B)
	Sc/AL/T
	L15～L100，间隔2
	1

	
	四棱弯柱
	WJZL31A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L150，间隔2
	1

	
	可调万向铰链
	WJZL32A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1
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	转换片
	WJZL33A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	单孔连接片
	WJZL34A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	克氏针导向块
	WJZL35A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	转向针座
	WJZL37A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L200，间隔2
	1

	
	万向轨道连接片
	WJZL38A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	
	连接套管
	WJZL42A(B)
	Sc/AL/T
	L10～L100，间隔2
	1

	注：材质Sc-不锈钢，AL-铝合金，Cf-碳纤维，PEEK—聚醚醚酮， T-钛合金
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