Model and specification of single arm orthopedic external fixation bracket
	model
	specifications（L/D）

	WJDA
	01A(B)
	150～340/（Φ2.5、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0）

	
	02A(B)
	

	
	03A(B)
	

	WJDB
	01A(B)
	170～275/（Φ2.5、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0）

	
	02A(B)
	

	
	03A(B)
	

	WJDC
	01A(B)
	150～400/（Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0）

	
	02A(B)
	

	
	03A(B)
	

	WJDD
	01A(B)
	200～300/（Φ4.0、Φ5.0、Φ6.0）

	
	02A(B)
	

	WJDE
	01A(B)
	80～200/（Φ2.5、Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0）

	
	02A(B)
	

	
	03A(B)
	

	WJDF
	01A(B)
	70～120/（Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）

	
	02A(B)
	45～70/（Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）

	
	03A(B)
	55～120/（Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）

	
	04A(B)
	85～150/（Φ2.0、Φ2.5、Φ3.0）

	Note: the length (L) specification interval is 5mm.
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